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和田地区固体废物污染环境防治信息发布公告
（2025年度）

2025年和田地区产生固体废物总量409.3023万吨，其中，一般工业固体废物产生量为100.4万吨，危险废物产生量为4.1263万吨，生活垃圾产生量为64.83万吨，建筑垃圾产生量为15.82万吨，农业固体废物产生量为223.316万吨，城镇污水污泥产生量为0.81万吨。和田地区固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年，和田地区一般工业固体废物产生量100.40万吨，综合利用量为80.27万吨，综合利用率为79.95%，处置量为0.068万吨。
2.行业产生情况
[bookmark: OLE_LINK1]2025年，一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为：电力、热力生产和供应业，无机盐制造，铅锌冶炼，非金属矿采选业，粘土砖瓦及建筑砌块制造，分别占全地区一般工业固体废物产生量的56.59%、32.95%、8.38%、0.85%、0.79%，详细情况见图1。
[image: b19d5ac3f1a8a02fd183ce0665a1cb7e]图1   2025年主要行业一般工业固体废物产生情况、
3.主要产生种类
[bookmark: OLE_LINK2]2025年，一般工业固体废物产生量排名前5的种类依次为冶炼炉渣、炉渣，粉煤灰、脱硫石膏、其他废物，分别占全地区一般工业固体废物产生量的40.28%、26.92%、23.48%、6.26%，2.93%，详细情况见表1。
表1一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
	废物种类
	产生量（万吨）
	综合利用量（万吨）
	处置量（万吨）
	贮存量（万吨）

	冶炼炉渣
	40.45
	22.0
	0.00
	18.45

	炉渣
	27.03
	27.03
	0.00
	0.00

	粉煤灰
	23.58
	23.58
	0.00
	0.00

	脱硫石膏
	6.29
	6.29
	0.00
	0.00

	其他废物
	2.95
	1.34
	0.00
	1.61


4.主要利用设施情况	
根据2025年环境统计数据，和田地区共有58家单位开展一般工业固体废物利用活动，2025年一般工业固体废物综合利用量80.27万吨。
5.主要处置设施情况
2025年，和田地区共有2家单位从事一般工业固体废物处置活动，一般工业固体废物处置能力为37.3万吨/年，主要处置设施情况见表2。
表2一般工业固体废物处置设施情况
	处置设施所属单位名称
	处置场类型
	处置废物种类
	设计处置能力（万吨/年）
	使用年限/预期关闭时间（填埋场）

	和田市工业园区一般固废填埋场
	填埋
	一般工业固废
	1.3
	10

	新疆环保循环产业集团和田有限责任公司
	填埋
	一般工业固废
	36
	5


二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2025年，和田地区危险废物（含医疗废物）产生量4.1263万吨，利用量为0.7781万吨，主要利用方式为零散收集、集中委托处理；处置量为7.1122万吨（含其他地州转入的含油污泥），主要利用方式为填埋、焚烧、热脱附。
2025年，和田地区医疗废物产生量0.2277万吨，处置量0.2277万吨，主要处置方式为高温蒸煮、焚烧。
2.主要产生种类
2025年，和田地区危险废物产生量排名前四的种类依次为生活垃圾焚烧飞灰、废矿物油、废铅蓄电池、医疗废物，分别占全地区危险废物产生总量的59.9%、12.24%、7.66%、5.66%，详细情况见表3。
表3危险废物主要种类产生、利用及处置情况
	废物种类
	产生量（万吨）
	利用量（万吨）
	处置量（万吨）
	贮存量（万吨）

	[bookmark: OLE_LINK3]废铅蓄电池
	0.3524
	0.3524
	0
	/

	医疗废物
	0.2605
	0
	0.2605
	0

	废矿物油与含矿物油废物
	0.6876
	0.5626
	4.0973
	/

	生活垃圾焚烧飞灰
	2.7544
	0
	2.7544
	0


2025年，和田地区运行危险废物联单转移量7.5360万吨，处置量7.1122万吨（医疗废物、含油污泥、生活垃圾焚烧飞灰），移出疆外0.0270万吨（废铅蓄电池），其余危险废物均在疆内处置。
3.危险废物许可证颁发情况
2025年，和田地区共有22家危险废物（含医疗废物）许可证持证单位，核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW08、HW31，核准收集、利用、处置、贮存能力达到22.5979万吨/年，实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW08、HW31，实际收集、利用、处置量为5.2728万吨。
4.主要处置设施情况	
2025年，和田地区共有3家单位从事危险废物处置活动，和田地区危险废物处置能力为14.3285万吨/年，详细情况见处置设施情况表4。
表4处置设施情况表
	处置单位名称
	处置废物类别和代码
	处置贮存能力（万吨/年）
	年实际处置量
（万吨/年）
	备注

	和田玉洁环保科技开发有限责任公司
	HW01
	0.3285
	0.2605
	

	新疆沙运环保工程有限公司（塔中含油污泥资源回收站）
	HW08
	8.0000
	4.0973
	

	四川绿源环保技术开发有限公司民丰县分公司
	HW08
	6.0000
	0
	



三、生活垃圾
[bookmark: 九、2019年固废重点工作][bookmark: 七、建筑垃圾]1.产生、利用及处理情况
2025年，全地区城乡生活垃圾产生量为64.83万吨，其中，城市生活垃圾清运量30.61万吨，农村生活垃圾清运量34.22万吨。全地区城乡生活垃圾无害化处理量为61.06万吨，无害化处理率为94.18%。
2.生活垃圾处理设施情况
全地区城市（县城）共有生活垃圾处理设施8座，总处理能力为1834万吨/年，其中焚烧处理能力占比54.52%，填埋处理能力占比55.48%。全地区生活垃圾处理设施情况见表5。
表5和田地区生活垃圾处理设施情况
	设施所属单位名称
	设施名称及类型
	设计处理能力（万吨/年）
	实际处理量
（万吨）
	使用年限/预期关闭时间（填埋场）

	和田高能新能源有限公司
	和田市垃圾焚烧发电厂
	36.5
	23.01
	30年

	和田市城市管理局
	和田市生活垃圾填埋场
	10.0
	0
	停用（备用）

	墨玉县住建局
	墨玉县生活垃圾填埋场
	3.65
	0
	停用（备用）

	皮山县住建局
	皮山县城垃圾填埋场
	2.92
	1.87
	10年

	洛浦县住建局
	洛浦县生活垃圾填埋场
	3.29
	0
	停用（备用）

	策勒县住建局
	策勒县城镇生活垃圾卫生填埋场
	1.82
	1.42
	10年

	于田县住建局
	于田县生活垃圾填埋场
	4.38
	3.42
	11年

	民丰县住建局
	民丰县生活垃圾填埋场
	1.83
	0.9
	12.5年


3.生活垃圾分类情况
2025年，和田市作为全地区垃圾分类试点，正在积极推进垃圾分类工作。
四、建筑垃圾
2025年，全地区建筑垃圾产生量为15.82万吨，主要处理方式为填埋，填埋量15.82万吨。
五、农业固体废物
1.农作物秸秆生产及利用情况
2025年全地区农作物秸秆生产量为223.316万吨，可收集量198.83万吨，利用量183.999万吨，利用率92.74%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2025年，全地区共有34家单位从事农作物秸秆利用活动，全地区农作物秸秆利用能力为200万吨/年。
3.畜禽粪污产生及利用情况
2025年，全地区畜禽粪污产生量为639.65万吨，收集量639.65万吨，利用量539.49万吨，综合利用率为84.4%。
4.畜禽粪污处理设施情况
2025年，全地区共有245家畜禽养殖场（户）从事畜禽粪污处理活动，本市畜禽粪污处理能力为85.12万吨/年。
5.废弃农用薄膜回收利用情况
2025年，全地区废弃农用薄膜回收量5279吨，回收率为86%，利用量863吨，主要利用方式为再加工颗粒，处置量4416吨，主要处置方式为无害化处理（焚烧发电）。
6.废弃农药包装物回收利用情况
2025年，全地区废弃农药包装物回收量为18.82万吨，回收率为90%，利用量1.8万吨，主要利用方式为在加工，处置量13.98万吨，处置方式为垃圾场集中焚烧、填埋等（焚烧发电）。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2025年，全地区建成并运行的城镇污水处理厂9座，年污泥产生量0.81万吨，处置量为0.81万吨，处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2025年，污泥全部进行焚烧和填埋处理。
七、再生资源
1.回收情况
[bookmark: OLE_LINK4]2025年，全地区再生资源回收总量为3.94万吨，其中废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池（铅蓄电池除外）等十大类别的再生资源回收总量为3.94万吨，占再生资源回收总量的100%。
2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
2025年，全地区回收废弃电器电子产品1.84万台。全地区共有0家废弃电器电子产品处理资格企业。
3.废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
2025年，全地区废旧车用电池回收量0.000823万吨，梯级利用量0吨，再生利用量0吨，拆解处理量0吨。
4.报废机动车回收及拆解情况
2025年，全地区报废机动车回收量1.91万辆，约2.66万吨；主要拆解产物包括废钢、废铁、铜、铝、塑料等，拆解产物总量2.56万吨，处置量2.56万吨。
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