2026年和田地区移动用户终端（手机）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品2台，其中检验样品1台，备用样品1台。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 移动用户终端（手机）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导体的固定
	GB4943.1-2022

	2
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB4943.1-2022

	3
	抗电强度试验（湿热处理后）
	GB4943.1-2022

	4
	输入试验
	GB4943.1-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
































2026年和田地区消防应急灯具产品质量监督抽查
实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
[bookmark: _Hlk173919913]每批次产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
表1 消防应急灯
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观、标志和使用说明书
	GB 17945-2024
GB 17945-2010

	2
	基本功能试验（照明灯具、标志灯具、光源工作状态保持功能检查、电源转换功能检查、最小初装持续应急工作时间检查）
	GB 17945-2024

	3
	基本功能试验（7.2.2.2应急工作时间、7.2.2.3表面亮度、7.2.2.4应急光通量、7.2.2.5非正常状态）
	GB 17945-2010

	4
	灯具的重复转换试验
	GB 17945-2024
GB 17945-2010

	5
	电压波动试验
	GB 17945-2024
GB 17945-2010

	6
	转换电压试验
	GB 17945-2024
GB 17945-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》
GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。





























2026年和田地区消防水枪产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次消防水枪产品抽取样品6支，其中3支为检验样品，3支为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1 消防水枪
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密封性能
	GB 8181-2005

	2
	耐水压强度
	GB 8181-2005

	3
	耐腐蚀性能
	GB 8181-2005

	4
	抗跌落性能
	GB 8181-2005



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 8181-2005消防水枪
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


































2026年和田地区消防水带产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次消防水带产品抽取样品2根，其中1根为检验样品，1根为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1 消防水带
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB 6246-2011

	2
	内径
	GB 6246-2011

	3
	单位长度质量
	GB 6246-2011

	4
	附着强度试验
	GB 6246-2011

	5
	设计工作压力、试验压力及最小爆破压力
	GB 6246-2011



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 6246-2011消防水带
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


































2026年和田地区通用硅酸盐水泥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次通用硅酸盐水泥产品抽取样品10kg，其中5kg为检验样品，5kg为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1 通用硅酸盐水泥	
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	放射性核素限量
	GB 6566-2010

	2
	烧失量
	GB 175-2023

	3
	强度
	GB 175-2023

	4
	安定性（沸煮法）
	GB 175-2023

	5
	凝结时间
	GB 175-2023



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 175-2023通用硅酸盐水泥
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。






























2026年和田地区手提式干粉灭火器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次手提式灭火器产品抽取样品8具，其中4具为检验样品，4具为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1 手提式灭火器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	20℃温度喷射性能试验（最小有效喷射时间、最小喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率）
	GB 4351—2023

	2
	充装误差
	GB 4351—2023

	3
	爆破试验（筒体爆破压力、筒体容积膨胀率、筒体爆破口情况）
	GB 4351—2023

	4
	灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）（第一主要组分含量）
	GB 4066—2017



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4351-2023手提式灭火器
GB 4066-2017干粉灭火剂
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。




























2026年和田地区室内加热器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次室内加热器产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 室内加热器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024

	4
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024

	5
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024

	6
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024

	7
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 
[bookmark: OLE_LINK4]GB 4706.23—2007 家用和类似用途电器的安全  第2部分：室内加热器的特殊要求
[bookmark: OLE_LINK1]GB/T 4706.23—2024 家用和类似用途电器的安全  第23部分：室内加热器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。









2026年和田地区商品煤质量 民用型煤产品质量监督抽查
实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
蜂窝煤：库房或集中存放地随机抽取 5 块蜂窝煤，再随机抽取其中2 块分别封存 ，1 块 按照 GB/T 474-2008 制备样品后进行质量指标试验，1块留存。
其他型煤：随机抽取两袋（箱）及以上样品，根据 GB/T 474-2008 规定的棋盘法或条带 截取法缩分出2份，每份不少于4.0kg ，分别封存，一份供检验用，一份作备样。备用样品封存于受检单位。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 商品煤质量 民用型煤产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	全硫（ St,d ）
	GB/T 214-2007

	2
	发热量(Qgr,d)
	GB/T 213-2008

	3
	氯含量(Cld)
	GB/T 3558-2014

	4
	氟含量(Fd)
	GB/T 4633-2014



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 34170-2017商品煤质量 民用型煤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
























2026年和田地区燃气用具连接用软管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次燃气用具连接用软管产品抽取样品6根，其中3根为检验样品，3根为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构与尺寸
	GB 41317-2024

	2
	气密性
	GB 41317-2024

	3
	耐压性
	GB 41317-2024

	4
	弯曲性
	GB 41317-2024

	5
	阻燃性
	GB 41317-2024

	6
	耐燃气性
	GB 41317-2024



表2 燃气用具连接用金属包覆软管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构与尺寸
	[bookmark: OLE_LINK2]GB 44017-2024

	2
	气密性
	GB 44017-2024

	3
	内层胶管（拉伸强度、拉断伸长率）
	GB 44023-2024

	4
	耐压性
	GB 44017-2024

	5
	内层胶管-耐燃气性
	GB 44023-2024



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 41317-2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
GB 44017-2024 燃气用具连接用金属包覆软管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。























2026年和田地区铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次铝合金建筑型材产品抽取样品1m×6根，其中1m×3根为检验样品，1m×3根为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1 铝合金建筑型材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗拉强度
	GB/T 5237.2-2017
GB/T 5237.3-2017
GB/T 5237.4-2017
GB/T 5237.5-2017

	2
	规定非比例延伸强度
	

	3
	断后伸长率
	

	4
	壁厚偏差
	

	5
	漆膜厚度
	

	6
	漆膜干附着性
	



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 5237.2-2017 铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材
GB/T 5237.3-2017 铝合金建筑型材第 3 部分：电泳涂漆型材
GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材
GB/T 5237.5-2017 铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


























2026年和田地区建筑涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
内外墙涂料：每批次抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。
防水涂料、腻子：在每批产品中随机抽取3份样品，每份样品不少于1kg，2份为检验样品，1份为备份样品。多组分产品，按配比抽取，每一份样、每个组分应单独包装。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 内外墙涂料、腻子产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.1—2025

	2
	甲醛含量
	GB/T 23993—2009

	3
	苯系物总和含量
	GB/T 23990—2009

	4
	可溶性重金属含量（镉）（限色漆）
	GB/T 23991—2009

	5
	可溶性重金属含量（铬）（限色漆）
	GB/T 23991—2009

	6
	可溶性重金属含量（汞）（限色漆）
	GB/T 23991—2009



表2 防水涂料产品检测项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物（VOC）
	JC 1066-2008

	2
	苯
	JC 1066-2008

	3
	甲苯+乙苯+二甲苯
	JC 1066-2008

	4
	游离甲醛
	GB/T 23993-2009

	5
	可溶性重金属铬
	GB/T 23991-2009 

	6
	可溶性重金属镉
	GB/T 23991-2009 

	7
	可溶性重金属汞
	GB/T 23991-2009 



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 30981.1—2025 涂料中有害物质限量  第1部分：建筑涂料
JC 1066-2008  建筑防水涂料中有害物质限量
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



2026年和田地区建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次建筑防水卷材产品抽取样品6米，其中3米为检验样品，3米为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1 防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	渗油性
	GB 18482-2008
GB/T 18482-2025

	2
	低温柔性
	GB 18482-2008
GB/T 18482-2025

	3
	不透水性
	GB 18482-2008
GB/T 18482-2025

	4
	拉力
	GB 18482-2008
GB/T 18482-2025

	5
	延伸率
	GB 18482-2008
GB/T 18482-2025

	6
	浸水后质量增加
	GB 18482-2008
GB/T 18482-2025



表2 高分子防水材料—片材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 18173.1—2012
[bookmark: OLE_LINK5]GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	2
	拉断伸长率
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	3
	撕裂强度
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 529—2008

	4
	不透水性
	GB/T 18173.1—2012

	5
	低温弯折
	GB/T 18173.1—2012



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18482-2008弹性体改性沥青防水卷材
GB/T 18242—2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材
GB/T 18173.1—2012 高分子防水材料  第1部分：片材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。










2026年和田地区建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法  
1.1 抽查产品及抽样领域
抽样领域为和田地区生产领域和流通领域。
抽查产品为绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）、建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料。
1.2 抽样方法、基数及数量
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
抽样基数满足抽样数量即可。
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 10801.1-2021，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 10801.1-2025，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 10801.2-2018，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 10801.2-2025，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。   
建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料： 每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或10块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或5块（燃烧性能B2级）。
建筑保温材料抽样样品尺寸和数量见表1。


表1 建筑保温材料抽样样品尺寸和数量
	序号
	产品名称
	燃烧性能等级
	每批次抽样样品尺寸
	每批次抽样样品数量

	1
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
	B1级或B2(D)级
	随机抽取长度不小于1200mm，宽度不小于600mm，厚度不小于50mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少23.04m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于2.88m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。

	2
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
	B1级或B2(D)级
	随机抽取长度不小于1200mm，宽度不小于600mm，厚度不小于50mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少23.04m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于2.88m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。

	3
	建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级
	随机抽取长度不小于1200mm，宽度不小于600mm，厚度不小于50mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少23.04m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	
	
	B2级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于7.2m2，其中至少5块（不少于3.6m2）为检验样品，5块（不少于3.6m2）为备用样品。



2 检验依据
表2绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk172041321]1
	导热系数（平均温度25℃）/
导热系数平均温度为（25±2）℃

	GB/T 10801.1-2021
GB/T 10801.1-2025
GB/T 10294-2008
GB/T 10295-2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006
GB/T 8626-2007
GB/T 2406.2-2009



表3 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk172041338]1
	绝热性能
	导热系数
	平均温度25℃/
（25±2）℃

	GB/T 10801.2-2018
GB/T 10801.2-2025
GB/T 10294-2008 
GB/T 10295-2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006
GB/T 8626-2007
GB/T 2406.2-2009



表4建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数［平均温度（25±2）℃］
	GB/T 10294-2008 
GB/T 10295-2008

	2
	燃烧性能等级
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006
GB/T 11785-2005 
GB/T 8626-2007
GB/T 2406.2-2009



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 10801.1-2021  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
GB/T 10801.1-2025 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
GB/T 10801.2-2018  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
GB/T 10801.2-2025  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]JC/T 2441-2018  建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
































2026年和田地区钢丝绳产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品1盘10米，截成2根，其中6.5米1根作为检验样品，3.5米1根作为备 用样品。
2 检验依据
表1重要用途钢丝绳
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	钢丝绳直径
	GB8918-2006

	2
	拆股钢丝直径
	GB8918-2006

	3
	拆股钢丝拉伸试验
	GB/T228.1-2021

	4
	拆股钢丝反复弯曲试验
	GB/T238-2013

	5
	拆股钢丝扭转试验
	GB/T239.1-2023

	6
	破断拉力
	GB/T8358-2023


表2一般用途钢丝绳
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	钢丝绳直径
	GB/T20118-2017

	2
	拆股钢丝直径
	GB/T20118-2017

	3
	拆股钢丝拉伸试验
	GB/T228.1-2021

	4
	拆股钢丝反复弯曲试验
	GB/T238-2013

	5
	拆股钢丝扭转试验
	GB/T239.1-2023

	6
	破断拉力
	GB/T8358-2023



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 20118-2017 《钢丝绳通用技术条件》 
GB/T 8918-2006 《重要用途钢丝绳》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




















2026年和田地区钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次钢化玻璃产品抽取样品8块，其中4块为检验样品，4块为备用样品，样品不小于300mm×300mm。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1 钢化玻璃	
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB 15763.2-2005

	2
	尺寸
	GB 15763.2-2005

	3
	弯曲度
	GB 15763.2-2005

	4
	碎片状态
	GB 15763.2-2005



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 15763.2-2005建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。































2026年和田地区肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1复合肥料产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	总氮（N）
	GB/T 8572—2010

	2 
	有效磷（P2O5）
	GB/T 15063—2020

	3 
	氧化钾（K2O）
	GB/T 8574—2024

	4 
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 15063—2020

	5 
	粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）
	GB/T 24891—2010

	6 
	氯离子
	GB/T 24890—2010



表2 掺混肥料（BB肥）产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	总氮（N）
	GB/T 8572—2010

	2 
	有效磷（P2O5）
	GB/T 15063—2020

	3 
	氧化钾（K2O）
	GB/T 8574—2024

	4 
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 21633—2020

	5 
	粒度（2.00mm~4.75mm）
	GB/T 24891—2010

	6 
	氯离子
	GB/T 24890—2010



表3 有机无机复混肥料产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	总氮（N）含量
	GB/T 17767.1—2008

	2 
	有效五氧化二磷（P2O5）含量
	GB/T 15063—2020

	3 
	总氧化钾（K2O）含量
	GB/T 17767.3—2010

	4 
	总养分（N+P2O5+K2O）含量
	GB/T 18877—2020（含第1号修改单）

	5 
	有机质含量
	GB/T 18877—2020（含第1号修改单）

	6 
	粒度（1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm）
	GB/T 24891—2010

	7 
	氯离子含量
	GB/T 18877—2020（含第1号修改单）



表4 磷酸一铵、磷酸二铵产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	总氮（N）的质量分数
	GB/T 10209.1—2008

	2 
	有效磷（P2O5）的质量分数
	GB/T 10209.2—2010

	3 
	总养分（N+P2O5）的质量分数
	GB/T 10205—2009

	4 
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 10209.2—2010

	5 
	粒度（1.00mm~4.00mm）
	GB/T 10209.4—2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 15063—2020 复合肥料
GB/T 18877—2020 有机无机复混肥料（含第1号修改单）
GB/T 21633—2020 掺混肥料（BB肥）
GB/T 10205—2009 磷酸一铵、磷酸二铵
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


























2026年和田地区发动机润滑油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2份，每份不少于3L（或3kg），若产品独立包装大于20L（或20kg）或在成品罐抽样时，应按GB/T 4756—2015进行取样，其中1份为检验样品，1份为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 发动机润滑油产品检验项目（GB 11121—2006、GB 11122—2006）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	低温动力黏度
	GB/T 6538—2022

	2
	运动黏度（100℃）
	GB/T 265—1988

	3
	倾点
	GB/T 3535—2025
GB/T 3535—2006

	4
	水分
	GB/T 260—2016

	5
	机械杂质
	GB/T 511—2010

	6
	闪点（开口）
	GB/T 3536—2008



表2 发动机润滑油产品检验项目（GB 11121—2025、GB 11122—2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	低温动力黏度
	GB/T 6538—2022

	2
	运动黏度（100℃）
	GB/T 265—1988

	3
	倾点
	GB/T 3535—2025
GB/T 3535—2006

	4
	水分
	GB/T 260—2016

	5
	机械杂质
	GB/T 511—2010

	6
	闪点（开口）
	GB/T 3536—2008

	注：GB 11121—2025和GB 11122—2025实施日期为2026年7月1日。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 11121—2006 汽油机油
GB 11121—2025 汽油机油
GB 11122—2006 柴油机油
GB 11122—2025 柴油机油
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。







2026年和田地区电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次电线电缆产品抽取样品详见表1。
表1 抽样数量
	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	额定电压 450／750V 及以下聚氯乙烯绝缘
	30米
	15米
	15米

	额定电压 450／750V 及以下橡皮绝缘电线电缆
	30米
	15米
	15米

	交联聚烯烃绝缘电线电缆
	30米
	15米
	15米

	电力电缆
	10米
	5米
	5米

	控制电缆
	10米
	5米
	5米

	架空电缆
	7米
	3.5米
	3.5米

	圆线同心绞架空导线
	7米
	3.5米
	3.5米


注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
表2 电线电缆检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk196210389]1
	标志
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
GB/T 5013.1-2008
JB/T 8735.1-2016
JB/T 10491-2022
GB/T 12706.1-2020 
GB/T 9330-2020
GB/T 12527-2008
GB/T 14049-2008


	2
	结构检查（单丝直径、编织密度、绞合节距比）
	GB/T 5023.1-2008
GB/T 5013.1-2008
JB/T 8734.1-2016
JB/T 8735.1-2016
GB/T 3956-2008

	3
	20℃时导体电阻
	GB/T 5023.2-2008
GB/T 5013.2-2008
GB/T 3048.4-2007

	4
	70℃时绝缘电阻
	GB/T 5023.2-2008
GB/T 5013.2-2008
GB/T 3048.5-2007

	5
	成品电压试验
	GB/T 5023.2-2008
GB/T 5013.2-2008
GB/T 3048.8-2007

	6
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	7
	绝缘最薄点厚度
	GB/T 2951.11-2008

	8
	护套平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	9
	护套最薄点厚度
	GB/T 2951.11-2008

	10
	平均外径/外形尺寸
	GB/T 2951.11-2008

	11
	绝缘老化前拉力试验
	GB/T 2951.11-2008

	12
	护套老化前拉力试验
	GB/T 2951.11-2008

	13
	不延燃试验
	GB/T 18380.12-2008/2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
以上项目根据相应标准适用性进行检测。

3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: OLE_LINK8]GB/T 5023.1~7-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 
GB/T 5013.1~8-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 
JB/T 8734.1~6-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
JB/T 8735.1~3-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆
JB/T 10491-2022额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆
GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆
GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆
GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆
GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆
GB/T 1179-2017圆线同心绞架空导线
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




















2026年和田地区电动汽车充电桩产品质量监督抽查
实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
表1 电动汽车充电桩
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	充电连接控制时序
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	2
	非正常条件下充电结束或停止
	GB/T 18487.1—2015

	3
	非正常条件下充电结束停机
	GB/T 18487.1—2023

	4
	绝缘电阻
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	5
	介电强度
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023

	6
	冲击耐压
	GB/T 18487.1—2015
GB/T 18487.1—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 18487.1-2023《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。




























2026年和田地区电采暖炉产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次电采暖炉产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 电采暖炉
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	2
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	3
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	4
	内部布线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	5
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	6
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 4706.11-2008 家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求
GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB/T 4706.11-2024 家用和类似用途电器的安全 第11部分：快热式热水器的特殊要求
    GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。









2026年和田地区车用尿素产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品2桶，其中检样1桶，备样1桶。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 车用尿素产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尿素含量
	GB 29518—2013

	2
	密度（20℃）
	GB/T 1884-2000

	3
	折光率20nD
	GB/T 614—2021

	4
	杂质含量
	碱度（以NH3计）
	GB 29518—2013
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执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 29518—2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



















2026年和田地区安全网产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次安全网产品抽取样品4张，其中2张为检验样品，2张为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1安全网
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	系绳间距及长度
	GB 5725

	2
	筋绳间距
	GB 5725

	3
	绳断裂强力
	边绳
	GB 5725

	4
	
	网绳
	GB 5725

	5
	
	筋绳
	GB 5725

	6
	耐腐蚀性
	GB 5725

	7
	阻燃性能
	GB 5725



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 5725-2009 安全网
GB 5725-2025 坠落防护 安全网
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


























2026年和田地区安全帽产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次安全帽产品抽取样品14顶，其中7顶为检验样品，7顶为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见下表。
表1 安全帽
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	佩戴高度
	GB 2811—2019

	2
	垂直间距
	GB 2811—2019

	3
	下颏带强度
	GB 2811—2019

	4
	冲击吸收性能（高温、低温、浸水）
	GB 2811—2019

	5
	耐穿刺性能（高温、低温、浸水）
	GB 2811—2019



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 2811-2019头部防护 安全帽
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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